

2019年山东省职业院校技能大赛

中职学生组“智能家居安装与维护”赛项

样 题 库

（A）

中职组“智能家居安装与维护”赛项专家组

2019年10月17日

赛题说明

1.注意事项

（1）检查比赛中使用的硬件设备、连接线、工具、材料和软件等是否齐全，计算机设备是否能正常使用；并在设备确认单和材料确认单上签工位号**（汉字大写）**。

（2）禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

（3）操作过程中，需要及时保存设备配置。比赛过程中，不要对任何设备添加密码。

（4）比赛中禁止改变软件原始存放位置。

（5）比赛中禁止触碰、拆卸带有警示标记的设备、线缆和插座。

（6）仔细阅读比赛试卷，分析需求，按照试卷要求，进行设备配置和调试。

（7）比赛完成后，不得切断任何设备的电源，需保持所有设备处于工作状态。

（8）比赛完成后，比赛设备和比赛试卷请保留在座位上，禁止带出考场外。

2.比赛软件环境

（1）物理机

* + 操作系统：Windows 7（32位）
  + 开发环境：Eclipse
  + 智能家居开发库、开发文档、配置文件
  + 样板间控制软件

（2）虚拟机

* + 操作系统：Ubuntu 10.10
  + 开发环境：Qt Creator 2.4.1

3.赛题说明

（1）本次比赛的赛题由三部分组成，考核内容相互独立，单独评分。

（2）第一部分为智能家居设备安装调试以及应用配置，第二部分为智能家居网关应用配置，第三部分为智能家居移动终端软件应用配置。

（3）比赛时间总计180分钟，参赛选手可自由分配任务及时间。

（4）参赛选手需仔细阅读试题，按照试题要求填写答案或提交竞赛成果。


赛题

说明: 任务描述

协旅集团是一家从事旅游观光服务、乡村旅游开发、旅游策划的大型企业，鉴于人民生活水平的提高，旅游业发展迅速，且旅游方式越来越丰富，公司决定进军旅游房车市场空间巨大的智能家居行业。经过几年的研发，公司已有一批较成熟的房车产品，现公司需要在天津物联网产品与应用发布会上进行现场展示，要求你作为安装维护工程师来实现智能家居相关设备的安装和配置，确保达到良好的产品与应用的展示效果。

说明: 方案设计

**第一部分 智能家居设备安装调试以及应用配置**



本部分要求完成节点板配置。完成智能家居设备的安装、连线以及软件调试，实现如图1-1所示样板间电器布局图的效果(不含接线)。

说明：样板间里所有涉及220V强电部分都已经安装完毕，选手仅需针对弱电接线。相应软件存放在“桌面\竞赛材料”文件夹中。




图1-1 样板间电器布局图

图1-1中的数字分别表示以下模块：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对应模块 | 序号 | 对应模块 |
| 1 | 燃气探测器 | 10-12 | 温湿度、气压监测、光照度模块 |
| 2 | 烟雾探测器 | 13 | 空调模块 |
| 3 | 人体红外探测器 | 14 | DVD模块 |
| 4 | 二氧化碳监测器 | 15 | 窗帘电机模块 |
| 5 | PM2.5监测器 | 16 | A8网关 |
| 6 | 报警灯 | 17 | 无线路由器 |
| 7 | 换气扇模块 | 18 | 智能网关 |
| 8 | 电视机模块 | 19 | 射灯 |
| 9 | 门禁模块 |  |  |

一、设备配置

请根据表1-1设备列表，使用智能家居应用配置软件，来配置对应的传感器设备和控制设备，使整个智能家居无线网络建立起来。

表1-1 设备列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **板号** | **序号** | **设备名称** | **板号** |
| 1 | 温湿度监测器 | 4 | 10 | 电动窗帘 | 10 |
| 2 | 照度监测器 | 5 | 11 | 电视、空调、DVD | 1 |
| 3 | 烟雾探测器 | 6 | 12 | 换气扇 | 12 |
| 4 | 燃气探测器 | 7 | 13 | 报警灯 | 9 |
| 5 | 二氧化碳监测器 | 13 | 14 | 门禁系统 | 14 |
| 6 | PM2.5监测器 | 8 | 15 | 智能网关 | 无 |
| 7 | 气压监测器 | 3 | 16 | 无线路由器 | 无 |
| 8 | 人体红外监测器 | 2 | 17 | 云端服务器 | 无 |
| 9 | 射灯 | 11 |  |  |  |

二、设备安装

1. 温湿度监测器：按照样板间电器布局图将温湿度监测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
2. 照度监测器：按照样板间电器布局图将照度监测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
3. 烟雾探测器：按照样板间电器布局图将烟雾传感器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
4. 燃气探测器：按照样板间电器布局图将燃气探测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
5. 二氧化碳监测器：按照样板间电器布局图将二氧化碳监测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
6. PM2.5监测器：按照样板间电器布局图将PM2.5监测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
7. 气压监测器：按照样板间电器布局图将气压监测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
8. 人体红外探测器：按照样板间电器布局图将人体红外探测器安装至指定位置并固定，完成设备供电。
9. 射灯：按照样板间电器布局图将射灯安装至指定位置并固定，完成设备供电。
10. 电动窗帘：按照样板间电器布局图将节点型继电器和电动窗帘导轨安装至指定位置并固定，完成设备供电。
11. 换气扇：按照样板间电器布局图将电压型继电器和换气扇安装至指定位置并固定，完成设备供电。
12. 报警灯：按照样板间电器布局图将报警灯安装至指定位置并固定，完成设备供电。
13. 空调：按照样板间电器布局图将空调安装至指定位置并固定，完成设备供电。
14. 电视机：按照样板间电器布局图将电视机安装至指定位置并固定，完成设备供电。
15. DVD：按照样板间电器布局图将DVD和音响安装至指定位置并固定，完成设备供电。
16. 门禁系统：按照样板间电器布局图将电子插锁、刷卡器、门铃、开门按钮安装至指定位置，并固定。
17. A8网关：按照样板间电器布局图将A8网关安装至指定位置并固定，完成设备供电。
18. 无线路由器、智能网关按照布局图安装至指定位置，并按标准制作连接网线三根。

三、设备连接与调试

设计设备的连接线路，连线设备的电源线确认无误后通电运行，并进行设备调试。

1. 根据下列配置要求完成智能家居样板间中硬件和软件的配置。

* 请根据设备列表配置表完成对传感器设备的配置工作。
* 完成对红外转发器红外通道配置工作。

表1-2红外模块功能对应学习频道号

|  |  |
| --- | --- |
| 红外模块功能 | 学习频道号 |
| 空调遥控器的开关机功能 | 1 |
| 空调遥控器的风摆功能 | 2 |
| 空调遥控器的定时功能 | 3 |
| 空调遥控器的功能按键功能 | 4 |
| 电视遥控器的待机功能 | 5 |
| 电视遥控器的菜单功能 | 6 |
| 电视遥控器的音量＋功能 | 7 |
| DVD遥控器的电源功能 | 8 |

1. 完成所有子系统的设备链连接工作，并对安装好的设备进行调试。

四、软件调试

1. 完成对无线路由器的配置，见表1-3配置表。
2. 完成智能网关的配置。
3. 所有结果通过终端接入配置好的无线网络，结合第二部分与第三部分的软件，进行智能采集和智能操作控制。

表1-3配置表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **设定值** |
| 路由器IP | 18.1.10.1 |
| 服务器IP | 18.1.10.7 |
| 网关IP | 18.1.10.118.1.10.100之间 |
| 服务器掩码 | 255.255.0.0 |

**第二部分 智能家居网关应用配置**



本部分要求完成智能家居网关与协调器的连接，智能家居网关与服务器的连接，实现QT项目的创建以及界面、数据采集功能，实现对智能家居设备的控制和模拟应用配置，并完成网关移植。

说明：虚拟机登录及提升权限的密码是bizideal，所使用到的动态链接库lib-SmartHomeGateway-X86-V4.so、lib-SmartHomeGateway-ARM-V4.so存放于虚拟机桌面素材（包括所有图片，完整头文件cjson.h、jsonreceivehandle.h、jsonsendhandle.h、qextserialport.h、qextserialport.cpp 、qextserialport\_global.h、qextserialport\_p.h、qextserialport\_unix.h、serialdatahandle.h、serialportreceive.h、sql.h、systemConfig.h、tcpclientthread.h、tcpserver.h、VariableDefinition.h）文件夹中。烧写所使用的Minitool软件存放于桌面（竞赛材料）。

1. 设备连接

完成A8网关与协调器的连接，A8网关与服务器的连接。

1. 保存方法

将整个QT工程保存到“虚拟机桌面\QTPro\_XXX”文件夹中（其中XXX代表三位数的工位号）。

1. 界面及功能实现



图2-1 登录界面

（1）如图2-1所示，输入用户名，密码，服务器IP，验证码，在界面空白处向上滑动（滑屏解锁），若账号、密码和验证码输入正确则进入图2-4界面。要求输入密码时，密码显示为“\*”。若账号、密码输入错误则弹出一个提示框如图2-1-1。验证码每30秒自动更新一次，若验证码输入错误则弹出一个提示框如图2-1-2。

图2-1-1 用户名密码错 图2-1-2验证码错误

（2）单击“注册”按钮进入如图2-2界面，输入框后不显示对号与叉号。用户名和密码的格式是六位及六位以上的字符与数字的组合。当输入焦点离开用户名输入框时格式正确显示对号，错误显示叉号。当输入焦点离开密码输入框时格式正确显示对号，错误显示叉号。当确认密码与密码相同显示对号，不相同显示叉号。在没有输入用户名与密码信息时单击“确定”按钮，弹出图2-2-1；信息输入正确时，弹出图2-2-2，单击“程序界面”按钮进入主界面，如图2-4；单击“登录界面”按钮返回登录界面，如图2-1。



图2-2 用户注册界面

图2-2-1 注册失败 图2-2-2注册成功

（3）单击“账号管理”按钮进入图2-3界面，选中TableView中的一行中任意单元格，单击“删除数据”按钮删除该行数据同时更新数据库；单击“退出”按钮返回登录界面，如图2-1。



图2-3 用户账号管理






图2-4 主界面

（5）基本要求

主界面要求数据的采集显示和控制，采集要求能正确显示各个单品的数据（温度，湿度，照度，气压，燃气，PM2.5，CO2，烟雾，人体显示有人和无人）并实时的刷新显示，每5秒将温度、烟雾和光照数据存入数据库（参考格式：存入时间-数据值或存入时间-传感器-数据值）。

控制包括对射灯，报警灯，门禁，窗帘的打开和关闭（更新按钮上的文字与执行器件状态对应），以及红外的学习控制空调开关，电视的开关，以及DVD的开关（界面仅供参考要求界面协调美观）。

（6）命令设置

选中传感器（温度、烟雾、光照），条件(>、<)和设置数值，单击“保存命令”按钮将命令保存到数据库中，单击“查看命令”按钮弹出命令管理窗口，如图2-4-1。注意：

* 温度大于某值时，空调开，温度小于某值时，空调关。
* 烟雾大于某值时，风扇开，烟雾小于某值时，风扇关。
* 光照大于某值时，窗帘关，光照小于某值时，窗帘开。

命令管理窗口中，单击“删除命令”按钮可删除选中的某一条命令，单击“返回”按钮返回主界面，如图2-4。（界面仅供参考可自由发挥要求界面协调美观）




图2-4-1 命令管理界面

（6）智能模式

选中智能模式复选框后，所有单控按钮不可使用；取消选中智能模式复选框后，所有单控按钮可使用。

选中智能模式复选框则智能模式开启，查询已经保存的命令。如图2-4-2 。（多条命令符合执行条件则显示并执行多条命令）




图2-4-2 智能提示

（7）统计要求：

单击“请选择传感器”下拉列表选择传感器（温度、光照），右下实时更新系统当前时间。

选中某传感器后绘制当前时间前一小时的数据统计饼状图，温度可分为0℃-19℃、20℃-29℃、30℃-39℃；光照可分为0Lx-300Lx、301Lx-699Lx、700Lx-1500Lx；如图2-5。





图2-5 绘图效果

1. 网关移植

要求：将实现的智能家居模拟应用制作成镜像，将镜像移植到网关上，并能够正常运行。

第三部分智能家居应用软件配置



此部分要求完成设备连接、上机位UI设计、实现界面逻辑流程与软件逻辑流程。

1.设备连接

将服务器和嵌入式移动教学套件正确连接。

2.上位机开发界面设计

参赛者使用安卓开发完成智能家居管理手机软件的开发，软件界面参照以下截图。保存方法：将整个安卓工程保存到“桌面\安卓工程XXX”文件夹中其中（XXX为工位号，下同）。

3.功能模块实现要求

（1）进入系统后，首先进入的是“登录界面”，如图3-1所示（字体颜色为白色#FFFFFF，背景色为半透明灰色#66666666）。账号为admin（不可变），初始密码为123456。IP不能为空，否则无法进入并弹出提示“IP非法”。



图3-1 登录界面

在图3－1登录页面中滑动滑块如图3－2至最右边解锁。解锁后进入加载界面。



图3-2 滑锁验证

（3）登入成功后，进入加载界面图3-3，进度条自动从0加载到100，进度条每次加一，并且在进度条值为100时弹框显示内容为“欢迎回来”，标题为“登入成功”，如图3-4所示。




图3-3 进度条



图3-4 欢迎登录

(4)当登录成功以后进入主界面并弹出包含组网状态的Toast，如图3-5所示。主界面内包含 “房间管理”、 “房间控制”、 “联动管理”、 “温度趋势”。



图3-5 房间管理

（5）“房间管理”界面中有十六个按钮，每个按钮上显示房间的房号（从8101-8404），界面如图3-6所示。单击界面中房号按钮，会弹出对话框如图3-7所示。对话框中显示当前房间的房号和房间内传感器的数据，并可选择住房信息（“可入住”、 “未打扫”和“已入住”）。若在对话框中的状态设定中选择“可入住”，房间管理界面中的房号按钮颜色为绿色（按钮颜色默认为绿色）；若在对话框中的状态设定中选择“未打扫”，房间管理界面中的房号按钮颜色变为灰色；若在对话框中的状态设定中选择“已入住”，房间管理界面中的房号按钮颜色变为红色。所有入住信息都可写入数据库，并能在下次启动界面时从数据库中读取到入住信息。



图3-6 可以入住



图3-7 提示信息

（6）在主界面中切换到“房间控制”界面，界面如图3-8所示。单击房间控制界面中的房号按钮，跳转至图，界面正上方显示当前选择的房号。

* 完成单击报警灯按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击风扇按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击射灯按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击电视机按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击空调按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击DVD按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击门禁系统按钮发送相应的命令控制样板间的设备；
* 完成单击窗帘按钮发送相应的命令控制样板间的设备。



图3-8 房间控制

（7）在主界面中切换到“联动管理”界面，单击房号按钮，跳转至图3-9，界面正上方显示当前选择的房号。每个房间均可设置各自的联动。联动管理有一个功能， 第一个下拉菜单含“照度”、“温度”和“湿度”三个项，第二个下拉菜单含“>”和“<”两个项，右侧EditText应填数值。第三个下拉菜单含有“风扇”、“射灯”和“窗帘”。 第四个下拉菜单含有“开”和“ 关”。当下方的switch被打开时联动打开 ，关闭时联动关闭。



图3-9 联动管理

（8）在主界面中切换到“温度趋势”界面，界面如图3-10所示。单击温度趋势界面中的房号按钮，跳转至温度趋势界面图如图所示，界面中显示房号和温度趋势折线图。温度值大于15度的部分为红色，小于等于15度的部分为正常黑色。




图3-10 温度折状图